10.3

1)P\_P=2: P\_I=0; P\_D=0; T\_P=100; T\_I=0.02; T\_D=0;(T是按照内置控制器规定的值)

2)

3)

4)